실험 2	바느질 터치인형
	반 이름 :
실험목표	전선을 대신하는 전기가 통하는 실을 활용해 전자회로 인형을 만들어봅시다.
실험을 통해 알 수 있는 주요 과학개념은?		스마트폰의 원리와 같은 정전압터치스위치

▣ 준비물

① 인형도안펠트지  ② 꾸미기용펠트지  ③ 정전용량터치센서  ④ LED  ⑤ 건전지홀더  ⑥ 건전지

⑦ 바늘  ⑧ 전도성 실  ⑨ 일반 실  ⑩ 솜

▣ 개     요:   스마트폰의 터치와 같은 원리인 정전압 터치스위치는 손이 직접 닿지 않고

중간에 절연체인 얇은 섬유, 유리 플라스틱등이 있어도 동작을 합니다.

전선을 대신하여 동일한 기능의 전도성실을 이용하여 펠트지를 바느질하여

전자회로와 섬유를 접목하여 나만의 디자인을 하여 나만의 인형을 만들어봅시다.

▣ 제작과정

1. 부품을 확인하세요

2. 인형 펠트지의 안쪽면과 바깥쪽 면을 구분하고 극성과 방향에 맞춰 부품을 배치합시다.

LED는 펠트지 중앙 구멍에 뒤집어서 터치센서도 뒤집어서 배치해야 하며 배선을 미리

펜이나 연필로 살짝 표시하세요

(건전지 교체의 편의를 위해 건전지홀더는 같은위치에 펠트지 바깥면에 위치하게됩니다.)

3. 전도성실을 실꿰기를 사용하여 끼워봅시다.(실길이 1.5m)

4. 초기 도안을 참고하여 1구간 LED의 마이너스(-)와 터치센서의 3번다리가 만나도록

바느질 합니다. 이 때 LED는 펠트지 중앙의 구멍에 노출되도록 뒤집어야하고

터치센서역시 펠트지와 맞닿도록 뒤집어야 합니다.

(전도성실을 두겹으로해서 부품이 흔들리지 않게 튼튼히 매듭을 지어주세요)

터치센서

5. 2구간 3구간은 연속해서 바느질해도되며 두구간이 교차하는 빨강색점 위치의 반대편에는

반드시 건전지홀더의 플러스단자가 같이 바느질 되어야 합니다

6. 4구간은 터치센서의 1번과 펠트지반대편의 건전지홀더에서 마이너스가 함께

바느질되어야합니다.(검정색점 위치가 펠트지 반대편 건전지홀더의 마이너스)

7. 펠트지 반대편에는 LED가 구멍밖으로 노출되어야 하고 건전지홀더가 노출되어 있어야 합니다.

8. 건전지를 방향에 맞춰 아래를 참고하여 건전지 홀더에 끼워보세요

9. 건전지를 끼운 다음 터치스위치에 손을 데어 보고 LED가 켜지는지 확인해보세요

10. 동작확인이 되면 터치스위치가 안쪽으로 가도록 펠트지를 겹쳐 접고 외곽선을 일반실을

사용하여 바느질합니다. 끝까지 바느질 하기전에 5Cm 정도를 남겨두고 펠트지 속에

솜을 채우고 나머지 5Cm 마저 바느질 합니다.

11. 꾸미기 펠트지를 활용하여 각자의 개성이나 취향에 따라 꾸며보세요

▣ 결과&정리

전선과 전도성실의 장단점을 생각해 봅시다.

터치센서 외에 어떠한 센서들이 있는지 알아봅시다.

인형, 악세서리, 운동기구등 전자회로가 활용된 다양한 사례들을 찾아봅시다.