1	전기에너지의 무선 전송

곽효길

이 실험은

이 실험에서는 건전지 한 개에서 나오는 전기에너지를 무선으로 전송하여 LED를 켜보는 활동이다. 여기에서는 자기유도방식에 의한 무선 전송방법을 눈으로 확인할 수 있다. 이 원리는 스마트폰 무선충전에도 사용하고 있다.

필요한 것들은

그림 1 전기에너지 무선전송 준비물

1. 필름통

2. 에나멜구리선(지름 0.3mm×3m)

3. 와셔형 자석 2개(지름10mm)

4. 피복전선 2개(15cm)

5. LED(red)

6. AA건전지

7. 2N2222트랜지스터

8. 고무줄(선택)

9.. 에나멜 스트리퍼

이렇게 하세요

1. 필름통을 이용하여 에나멜 구리선을 12회 정도 감는다.

2. 중간에 루프를 5cm정도 낸 후 다시 12회 감는다.(그림2)

3. 코일이 풀어지지 않게 중간부분에 고무줄로 묶어 송신부를 만든다. (그림3)

4. 다시 에나멜 구리선을 24회 감고 LED를 연결하여 수신부를 만든다.(그림4)

그림2. 에나멜선 감기

그림3.송신부 코일

컬렉터↑

베이스↑

그림4.수신부 코일

5. 전선 끝에 와셔형 자석을 연결한다. (그림4)

6. 회로도를 참고하여 전력송신부를 만든다. (그림5,6,7)

그림4. 전선 끝에 와셔형 자석 연결

그림5. 전력 송신부 회로도

그림 6. 송신부 연결(자석을 몸체에 올려 놓아 회로를 단락)

7. 수신부 코일을 송신부 코일 위로 가까이 가져가 무선 상태에서 전기에너지를 받아 LED가 켜지는지를 확인한다.

유의 사항

1. 건전지에 연결된 트랜지스터는 온도가 올라가므로 화상 입지 않도록 주의한다.

2. 에나멜을 벗길 때 손 베이지 않도록 주의한다.

한 걸음 더

1.  전력송신의 원리

이 실험에서 전력이 송신되는 원리는 전력 송신부 코일에서 자기장을 발생시켜 그 자기장의 영향을 수신부 코일에 주어 전기가 유도되는 전자기 유도 원리이다.

■ 트랜지스터 – 전류가 몇 배로 변환되는 증폭작용과 전류의 연결 또는 끊김을 제어하는 스위칭역할을 하는 반도체소자

2. 핸드폰 무선 충전의 원리

3. 자료출처

유튜브 http://goo.gl/HWmxAg

메모하세요